Załącznik nr 2

Zadanie **- wykonanie docieplenia ścian szczytowych i frontowej budynku przy**

 **ul. Parkowej 4 w Tuszynie wraz z robotami towarzyszącymi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Podstawa wyceny** | **Opis robót** | **Jednostka miary , ilość** |
|  1 | KNNR 21902/0441 | Przygotować stare podłoże ścian zewnętrznych i wykonać docieplenieścian murowanych płytami styropianowymi fasadowymi EPS 70gr. 10cm, metodą lekko-mokrą ATLAS-STOPTER z pokryciem wyprawą ATLAS –CERMIT tynk akrylowy kolorowy cienkowarstwowy gr. 2mm i zamontowaniem kształtowników aluminiowych w narożach wypukłych i ościeżach./ kolor tynku ustalić z Inwestorem/ | 331m2 |
|  2 | KNR-2-02 | Zamontować rusztowanie zewnętrzne i zdemontować po wykonaniu robót | 368,50m2 |
|  3 | KNR 4-010535/0800 | Rozebrać obróbki blacharskie nie nadające się do użytku | 27,10m2 |
|  4 | ZKNRC-210105/0701 | Zamontować dodatkową warstwę siatki z włókna szklanego na ścianach parteru /pod parapety/ | 24,81m2 |
|  5 | KNNR W31203/0110 | Wykonać tynki akrylowe kolorowe na ścianach zewnętrznych budynku z uprzednim uzupełnieniu ubytków tynku./kominy, ościeża, gzymsy/ | 50,44m2 |
|  6 | NNRNKB 2-020541/02 | Przygotować i zamontować obróbki blacharskie z blachy płaskiej powlekanej z uszczelnieniem styków Sylikonem szer. powyżej 0,25m | 32,51m2 |
|  7 | analiza  | Zlikwidować zsyp do piwnic/ zamurowanie otworu z obustronnym , izolacją pionową, zasypanie z zagęszczeniem warstwami , uzupełnienie nawierzchni twardej. | Kpl.1 |
|  8 | KNR 4-011212/0501 | Przygotować powierzchnię i 2xkrotnie pomalować kraty metalowe dawniej malowane farbą olejną. | 12,90m2 |